Exidy Sorcerer

50-way Expansion Pinout

RESET IN 1 2 IN INT WAIT IN 3 4 IN DataBusEnable BUSREQ IN 5 6 IN NMI BUSACK OUT 7 8 IN DataBusDirn RAMDR.ROMEN OUT 9 10 OUT f1 ROM PRE OUT 11 12 OUT RESET OUT CLK OUT 13 14 OUT UP8K MREQ OUT 15 16 OUT M1

RD OUT 17 18 OUT IORQ RFSH OUT 19 20 OUT WR

A8 OUT 21 22 OUT HALT A10 OUT 23 24 OUT A9 A15 OUT 25 26 OUT A11 A13 OUT 27 28 OUT A14 A0 OUT 29 30 OUT A12 A2 OUT 31 32 OUT A1 A4 OUT 33 34 OUT A3 A6 OUT 35 36 OUT A5 D0 I/O 37 38 OUT A7 D2 I/O 39 40 I/O D1 D4 I/O 41 42 I/O D3 D6 I/O 43 44 I/O D5 note 2 IN 45 46 I/O D7 note 3 n/a 47 48 OUT I/O GND n/a 49 50 n/a GND

Note 1: Assert DataBusDirn LOW for data INPUT to Sorcerer Note 2: Pin 45 is a RESET on Mk.1 and MEMORY OFF on Mk.2 Note 3: Pin 47 is nominally N.C. but may be connected to +5V